**ООО «Комплексные Энергетические Решения»**

**Г.Самара, ул.Рабочая, 15 оф.339**

**ИНН6315605018**

«13»ноября\_ 2015 г.

**Техническое задание**

**"Крытый рынок в п. Красный Пахарь, Красноглинского района"**

 Прошу Вас рассмотреть окончательный вариант здания с учетом изменений и предоставить коммерческие предложения на проектные работы и СМР.

**Характеристика здания:**

* + - 1. Металлический каркас с фундаментами;
			2. Стена сэндвич-панель 120 (раскладка горизонтальная);
			3. Кровля двухскатная из сэндвич-панели 150;
			4. Цоколь керамзитобетон h=500;
			5. Ленточное остекление на высоте h=3000 от цоколя;
			6. Высота ленточного остекления h=1500;
			7. Высота здания h=6000;
			8. Для оптимизации расхода сэндвич-панелей рассмотрим Ваши варианты.
			9. Полы бетонные с топингом или Ваши варианты.

Схема здания и эскизы прилагаются, схема окончательная, эскизы можем рассмотреть Ваши варианты